**海**

**康**

**服**

**务**

**配**

**置**

**说**

**明**

1. 海康支持的设备型号

海康广域网+局域网支持的设备型号：

1、DS-K1T6Q-F70M

2、DS-K56Q-F70

3、DS-K1T6QT-F71M（国内中性）带触摸屏，无海康logo

4、DS-K1T6Q-F71M（国内标配）（非触摸屏）

5、DS-K1T331W

6、DS-K1T341M（触摸屏）

7、DS-K1T5671

8、DS-K1T6Q-F70-3XF/TB （带测温口罩）

1. 部署一脸通管理平台bs端服务器端配置


（若是用的一脸通云平台和工地bs平台无需此步操作）

①请先在防火墙高级设置那边添加


tcp端口:7331,7332,7333,7334,7335

udp端口:7331,7332,7333,7334,7335

②按图所示操作进行config文件配置




③打开服务，按下图操作：



1. 设备配置端
2. 将海康服务文件夹放到本地电脑上，打开海康服务，图标为。

2.若设备未能自动上来请手动添加，若已经自动上来跳过此步。



按下图步骤进行操作，本地节点名称与设备地址均为海康设备ip



3.配置设备参数

入口：选中设备（Cameral）--产品相关配置--门禁主机--网络中心参数配置





①打开网络中心参数配置

工地bs端配置项如下：

上传中心：中心1

地址类型：IP/IPV6

IP地址：39.108.142.255

端口：7331

协议类型：EHOME

账号ID：以日期加时分命名，比如2020年7月24号十五点半就填202007241730

EHOME协议版本：V4.0

网卡类型：主网卡

一脸通管理平台bs端配置项如下：

上传中心：中心1

地址类型：IP/IPV6

IP地址：39.108.104.174

端口：7331

协议类型：EHOME

账号ID：以日期加时分命名，比如2020年7月24号十五点半就填202007241730

EHOME协议版本：V4.0

网卡类型：主网卡

智慧校园管理平台配置项如下：

上传中心：中心1

地址类型：IP/IPV6

IP地址：39.108.104.174

端口：6331

协议类型：EHOME

账号ID：以日期加时分命名，比如2020年7月24号十五点半就填202007241730

EHOME协议版本：V4.0

网卡类型：主网卡


②配置项配置完成之后点击【确定】，【确定】点击之后点击【设置】，完成网络中心参数配置。

③查看是否设置成功，只需要选择上传中心和网卡类型，然后点击【获取】即可。

4.配置设备上传方式

入口：选中设备（Cameral）--产品相关配置--门禁主机--报告上传方式配置

按照图中的进行配置




1. 在bs端设备添加

工地bs端入口:劳务实名制-企业/项目/人员考勤信息-设备及设备人员维护-考勤设备维护


一脸通管理平台bs端入口：基础管理-考勤管理-考勤机管理-设备维护

（若点击保存按钮提示设备未注册，请联系宇趣商务）



1. 查看设备是否连上


如图所示的最近连接时间有上来，表示设备已连上。若后期最近连接时间为红色表示设备已掉线，检查一下网络是否正常。



7.海康设备连接上后必须先下发一条海康设备参数初始化指令，执行成功后再进行人员的添加指令

工地bs端入口:劳务实名制-企业/项目/人员考勤信息-设备及设备人员维护-下发考勤机命令

操作如下图：



一脸通管理平台bs端入口：基础管理-考勤管理-考勤机管理-在线式考勤机-下发考勤机命令

操作如下图：

